******


Нижняя сторона подушки

Этикетка состав подушки Combo Pro

Направление закрытия молнии

Кант атласный бежевый по периметру

Отверстие для набивки



Этикетка бренд Askona Comfort (сатин)

**-Этикетка бренд Askona Comfort (сатин)** расположена на короткой стороне напротив отверстия для набивки, на расстоянии ***7±1 см*** от правого верхнего угла.

**- Этикетка состав подушки Combo Pro** втачиваетсяна открытии молнии на расстоянии 10 ± 1см от левого нижнего угла.